ACET-OVIPUHELINTAULUJEN NIMIKYLTIT

Nimikilpiä käytään Acet Nuance-sarjan ovipuhelinjärjestelmien painiketauluissa.

Täyttöohje

Nimikylttien oletuskirjasimena on Arial Black normaali 8 pistettä. Muitakin voidaan käyttää, mutta on huomioitava, että nimi sopii aukkoon: 8 pisteen kirjasimella ruutuun mahtuu suurin osa tarvittavista nimistä. Tarvittaessa kirjasinta voidaan tiivistää (normaali, tiivistetty 0,5 pistettä), mutta luettavuus tällöin kärsii. Kirjasinta voidaan tarvittaessa myös pienentää pitkille nimille (ulkoasullisista syistä vain kahta kokoa per taulu, eli esim. osa nimistä kympillä, osa kasilla.

Huoneistonumeron kirjasin on Arial Black normaali 10 pistettä.

Nimikilven koko on 49 mm x 15,5 mm; Nimialue on 37 mm ja huoneistonumero 12 mm. Lisäksi nimikilven ulkopuolelle jää 20 mm läppä, jota ei käytetä: se on käyttökelpoinen, kun nimikilven kaksoiskappalepaperia käytetään asennusaikaisena apuna, lisäksi se selkeyttää saksitöitä.

Nimikyltit tulostetaan kopiopaperille (80 g/m2. Kopiokonetta ei saa käyttää, vaan kyltit täytyy tulostaa suoraan lopulliselle materiaalille; kopiokone ei kopioi 1:1- lappujen koko muuttuu.

Nimet kirjoitetaan sarakkeeseen B, mallin mukaan. Huoneistonumero ja rappu kir-joitetaan kohtaan C. Tulostuksen jälkeen nimilaput leikataan ja sijoitetaan tauluun. Paperileikkurin käyttö ei ole tarpeen, saksilla saa leikattua tarkemmin viivaa pitkin; leikkuureuna jää taulun nimiaukon kehysten alle piiloon. Nimikyltin osa ”A” leikataan pois (osoittautunut, että jos se jää paikalleen, kilvenpidike luistaa irti, ja nimikilpi jää painamaan kutsunappia).

A	B	C	A

Taulu avataan yleensä Torx-avaimella, joka toimitetaan taulun mukana (vanhemmat), tai PZ1-pienellä meisselillä (uudet).

Nimilappu kiristetään sormilla nimikilven pitimeen, ja pidin painetaan nimikilpiaukkoon. Tarkistetaan, että pidin painuu pohjaan asti, muuten se painaa kutsupainikkeen pohjaan. Itse irtopidin ja taulun rungossa oleva ”kaukalo”: reunat ovat samassa tasassa, kun pidin on pohjassa asti. Pidintä voi painella reunoilta tiukemmalle avaimella tai meisselillä. Varmista aina, että pidin on pohjassa asti. Lopuksi tarkista, että nimikilvet ovat ”linjassa”, eli yksikään ei saa kantaa.

Painiketaulun nappia painaa nimikilvessä oleva uloke. Ensiasennuksella kannattaa käydä napit läpi, ja tarkistaa, että taulussa ei ole ”hipaisunäppäimiä”. Eli tarkistaa, että jokaista nappia painaessa nappia pitää painaa samalla lailla kuin muita, ettei nappi soi hipaisusta. Tällöin tarkistetaan, että nimikilvenpidike on pohjassa, ja jos se ei auta, ottaa nimikilven ulokkeesta muutama kymppi pois hiekkapaperilla.

ELKESAN OY	A1
ACET SRL	A2
TONNA ELECTRONIQUE	A3
JÄRVINEN KELTINKANGAS-JÄRVINEN	A4
www.elkesan.fi	A5
ACET NUANCE	A6